1.شركة اوراد كو جروب	الحرارة والرطوبة	ونحن مقاولون معتمدون لدى الشركات السابق ذكرها وعلى إستعداد للتعاون معكم فى أعمال التنفيذ التخصصية/مهندس علاءمحمد	
الخظ السياخن/01066290776/01227308813.	قسم / اشركة/       أعمال العزل المائي/والكيميائ والايبوكسيات -خزانات-ارضيات-معامل
1	الجزء الأول: عام/(عزل الرطوبة)/ من  شركة اورادكو جروب السيد المهندس علاءمحمد متخصصون
3.	يعتبر عزل الرطوبة من أهم و أخطر أنواع العزل فهو عزل المباني عزلاً تامًا من الرطوبة و المطر و المياه الجوفية و السطحية و رشحهما
4.	تعريف عزل الرطوبة شركة اورادكو جروب متخصصون فى العمل مع كبرى شركات المقاولات فى انحاء الجمهورية
5.	كل ما يخص مواد:
6.	اضافات الخرسانة
7.	الايبوكسيات
8.	اضافات المونة الاسمنتية
9.	دهانات الحماية الاسمنتية

10.	:لمقاولات العزل الكيميائ/مهندس  علاءمحمد/تحيه طيب وبعد نحن متخصصون فى مجال الخزانات المياه عزل الارضيات اعمال الترميمات وتزريع اشاير الحديد بلايبوكسية اعمال الدهانات الايبوكسية اعمال دهانات مانعه ومعالجة للصدا اعمال الفواصل وشروخ الخراسات اعمال عزل الخراسانات من ارطوب /اعمال العزل المائ والحرارى واصلاحات الخرسانات قدم وجديد اعمال الحقن بالمواد الكيميائ للخراسانات اعمال عزل محطات الصرف الصحى كيمياء/الايبوكسية اعمال عزل تكنولوجيا المواد العازله اعمال ارضيات اعمال اتجفيف المياه قبل الحفر/(حمامات السباحة/ البدرومات/خزانات المياة الخرسانية الارضية والعلوية/نافورات المياة/شلالات المياة/بحيرات المياة/احواض الزرع/محطات مياة الصرف الصحى/الاسطح والاسوار والحمامات والمطابخ الخاصة بالفيلل والعمارات والشاليها والشقق/وذالك لمنع تسريب المياة من والى الحوائط والارضيات /ومنع تسريب المياة الجوفية ومياة الصرف الصحى والرطوبة والحرارة واشعة الشمس /تزريع اشاير حديد بالايبوكسى لربط المبانى/تدعيم الاعمدة والاسقف الخرسانية المتأكلة من الصدأ/جميع انواع الدهانات الايبوكسية/حقن الخرسانات بالمواد الكيمايئية/اعمال الترميمات والشروخ/اعمال الريبيــــــــر)
11.	:/لدى الشركات الكبرى1-سيكا مصر 2-كيماويات البناء الحديثة3-الشركة السويسرية

12.	يغطي هذا القسم كل ما يتعلق بالأجهزة واليد العاملة والمواد وإنجاز جميع العمليات المتعلقة بأعمال العزل المائي للجدران والبلاطات والأسقف وجميع الأسطح الأخرى المعرضة للضغط المائي المستمر والمتقطع والغمر بالماء، ويشمل ذلك الألواح والطلاء اللازم لوقاية العزل المائي.

13.	شريحة مشطوفة Cant strip: شريحة مشطوفة توضع تحت الحشوة المعدنية المانعة للتسرب لضبط الزاوية في منطقة التقاء غشاء العزل المائي مع الأسطح الرأسية
14.	غطاء الحشوة المعدنية المانعة للتسرب Cap flashing: أنظر الحشوة المعدنية المانعة للتسرب
15.	حشوة معدنية معاكسةCounter flashing : لوح مشكل من المعدن أو من لدائن مرنة يوضع بإحكام على أو في داخل الجدران والحواف والمواسير وفوق قمة السقف أو الأسطح الأخرى، لتغطية وحماية الحافة العليا للحشوة المعدنية الأساسية المانعة للتسرب والمثبتات الملحقة بها
16.	عزل الرطوبة Dampproofing: معالجة السطح أو المنشأ لمقاومة نفاذ الماء غير المعرض لضغط هيدروليكي
17.	حصيرة Felt: لوح مرن يتم تصنيعه من ألياف متشابكة مع مادة رابطة أو من خلال مجموعة من العمليات الميكانيكية والرطوبة والحرارة. يتم تصنيع الحصائر بصفة أساسية من ألياف نباتية (حصائر عضوية)، أو ألياف الأسبستوس (حصائر من الأسبستوس)، أو الألياف الزجاجية (حصائر الألياف الزجاجية). يمكن أن تتواجد ألياف أخرى في كل من هذه الأنواع
18.	حصيرة من البيتومين بسطح حبيبي دقيق Fine granule surfaced bitumen felt: حصيرة من البيتومين قاعدتها مشبعة و/أو مطلية بالبيتومين ويزود سطحها العلوي والسفلي بمادة حبيبية دقيقة
19.	حشوة معدنية مانعة للتسرب Flashing: نظام يستخدم لإحكام سد أطراف الغشاء المانع للتسرب على الجدران وفوق فواصل التمدد وبالوعات الصرف وموقفات البحص والأماكن الأخرى التي يتقاطع أو ينتهي عندها الغشاء. تغطي الحشوة المعدنية الأساسية أطراف الغشاء. تحمي القبعة أو الحشوة المعدنية المعاكسة الأطراف العلوية للحشوة المعدنية الأساسية
20.	لحام بالصهر Fusion welding: في عملية اللحام بالصهر، فإن كلاً من وجهي الحصيرة الملفوفة بإحكام سواءاً الداخلي أو الجانبي المعرض لعملية اللحام بالصهر يتم تسخينهما بدرجة كافية حتى يحدث لصق كافٍ. ويتم صهر البيتومين الموجود بالحصيرة بدرجة كافية عند عملية اللحام حتى يسيل البيتومين ويمتد بكامل عرض اللفة ويتحرك أمام اللفة أثناء عملية الفرد
21.	غشاء Membrane: غشاء مرن أو شبه مرن وظيفته الأساسية منع نفاذ الماء
22.	حصيرة بيتومين مغلفة برقاقة معدنية l foil faced bitumen felt: حصيرة بيتومينية ذات قاعدة مشبعة و/أو مطلية بالبيتومين، ويزود سطحها العلوي برقائق معدنية ذات سطح نافر، أما سطحها السفلي فهو مغطى بحبيبات دقيقة
23.	نموذج محاكي Mockup: نموذج لمنشأ بمقاس كامل مطابق للأصل يجهز بهدف الدراسة وإجراء الاختبارات
24.	طبقة طلاء تمهيدية Primer: طبقة طلاء رقيقة من البيتومين يدهن بها السطح المراد عزله لتحسين التماسك للطبقات اللاصقة الكثيفة من البيتومين وكذلك لامتصاص الغبار
25.	طبقات واقية Protective (protection) layers: طبقات تستخدم لوقاية المواد العازلة لتسرب الماء في المباني من التلف الممكن أن يحدث بسبب الأحمال الساكنة أو المتحركة أو بسبب حرارة الجو المحيط بها
26.	أغشية مسلحة Reinforced membrane: أغشية تستخدم للعزل المائي بالأسقف ومسلحة باللباد أو الحصائر أو الأنسجة أو الألياف المقطعة
27.	حواجز منع تسرب Sealant: خليط من المواد المبلمرة والحشوات والصبغات التي تستخدم في تعبئة ومنع التسرب للفواصل المتوقع حدوث حركة معتدلة بها
28.	ألواح Sheet,  sheeting: أنظر الأغشية
29.	طبقة تحتية (القاعدية) Substrate: الأساس الصلب أو السطح الذي سيتم وضع أغشية (طبقات) منع التسرب المائي فوقه (بلاطه إنشائية أو العازل الحراري)
30.	مواد تهيئة السطح Surface conditioner: أنظر طبقة الطلاء التمهيدية (primer)
31.	أعمال عزل أرضيات وجدران الطوابق تحت الأرض (القبو) Tanking: أنظر العزل المائي
32.	تثبيت العزل بالشعلة Torch – on: استخدام الشعلة للصق المواد العازلة وذلك عن طريق التسخين
33.	فواصل من نوع 1 Type I Joints: الفواصل التي تنفذ للتحركات التي تتوالى ببطء والتحركات التي

34.	العزل المائي
35.	ملاحظة: يتم فقط توصيف مستحلبات العزل المائي التي أثبتت مقاومتها لتسرب الماء الواقع تحت ضغط هيدروستاتيكي.
36.	06 02 2	الشرائح المعدنية
37.	ملاحظة: كما هو مبين في المواصفة DIN 18195 – 2، يتم دمج الشرائح المعدنية ضمن ألواح العزل المائي غير المطلي بالبيتومين، أنظر الجدول (2).
38.	يتم توصيف ذلك عند الضرورة.
39.	03 2	 موانع التسرب/حشوات الفواصل
40.	ملاحظة: انظر الجزء الثالث 3، الإعداد العام.
41.	يتم التوصيف عند الضرورة، ولمزيد من المعلومات راجع القسم 7900.
42.	تكون موانع التسرب وحشوات الفواصل طبقاً لتوصيات الشركة الصانعة المنتجة للأغشية ويجب أن تكون متوافقة مع المواد المستخدمة للعزل المائي.
43.	04 2	مواد اللحام بالدرز والمواد اللاصقة
44.	01 04 2	مواد اللحام بالدرز
45.	تستخدم مواد اللحام بالدرز طبقاً لتوصيات الشركة الصانعة المنتجة لأغشية العزل المائي.
46.	02 04 2	طبقة الطلاء التمهيدي (الأساس)
47.	يستخدم الطلاء التمهيدي عندما يطلب ذلك ضمن توصيات الشركة الصانعة للأغشية في العمل بالموقع ويكون الطلاء متوافقاً مع الطبقة التحتية.
48.	يتم توريد الطلاء التمهيدي من النوعية المبينة أدناه طبقاً للمتطلبات ومستوى تفاوتات أحد المواصفات التالية أو ما يماثلها ما لم يرد خلاف ذلك:
49.	ASTM D 43 أساس تمهيدي من الكريزوت
50.	DIN 18195 – 2 محلول بيتوميني
51.	DIN 18195 – 2 مستحلب بيتوميني
52.	03 04 2	مواد اللصق ومواد طبقة الطلاء العلوية
53.	تكون مواد اللصق ومواد طبقة الطلاء العلوية طبقاً لتوصيات الشركة الصانعة للأغشية ويتم توريد هذه المواد من النوعيات المبينة أدناه، طبقاً للمتطلبات ومستوى تفاوتات أحد المواصفات التالية أو ما يماثلها ما لم يرد خلاف ذلك:
54.	04 04 2	مرققات القوام (التنر) والمنظفات
55.	يجب أن يكون مرقق القوام (التنر) والمنظفات متوافقة مع أغشية العزل المائي وطبقاً لتوصيات الشركة الصانعة للمواد اللاصقة.
56.	05 2	حشوات معدنية لمنع التسرب
57.	يتم توريد الحشوات المعدنية لمنع التسرب في جميع الحالات عندما توصي بها الشركة الصانعة للأغشية العازلة للماء. تكون نوعية هذه المواد طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للأغشية.
58.	06 2	شرائح التثبيت المعدنية
59.	يتم توريد شرائح التثبيت المعدنية في جميع الحالات التي تستخدم فيها الحشوات المعدنية المانعة للتسرب. تكون شرائح التثبيت المعدنية مطابقة لتوصيات الشركة الصانعة للحشوات المعدنية المانعة للتسرب.
60.	07 2	قضيب الإنهاء
61.	ملاحظة:  يتم توصيفه عند الضرورة.
62.	08 2	موقفات المياه
63.	ملاحظة: يتم توصيفها عند الضرورة.
64.	09 2	الملحقات (التوابع)
65.	01 09 2	مواد طبقات الوقاية
66.	يجب أن تكون المواد المستخدمة في طبقات الوقاية متوافقة مع العزل المائي للمباني وقادرة على مقاومة الإجهادات الميكانيكية والحرارية والكيميائية التي تؤثر عليها وتكون هذه المواد مطابقة لمتطلبات المواصفة DIN 18195 – 10  أو ما يماثلها.
67.	01 01 09 2	ألواح الوقاية
68.	ملاحظة: بروتيكتوبت (ألواح الوقاية) من الشركة الصانعة المحلية "ديرمابيت" وهي ألواح وقاية مصنوعة من البوليستر القوي غير المنسوج المسقي والمطلي بمزيج من البيتومين المطور أما الكورك باك والسيرف باك المنتج محلياً من شركة "بيتومات"، فهي ألواح وقاية من حبيبات الفلين المغلف بالبيتومين المطور والمحصور بين طبقتين من ورق الأسفلت الخشن.
69.	يتم توريد ألواح الوقاية كما هو مبين أدناه:
02	ألواح وقاية مصنوعة من:
01.1	ألواح صلبة من النوع المنحل بيولوجياً.
01.2	صفائح من رغوة البوليسترين.
01.3	ألواح ليفية من الخشب المطلي بالأسفلت.
01.4	ألواح من الألياف الزجاجية المشبعة بالبيتومين.
02	ألواح بقنوات صرف متكاملة.
03	تكون السماكة الدنيا للألواح 6 مم ما لم يرد خلاف ذلك.
2.	02 01 09 2	مواد وقاية أخرى
3.	يجب أن تكون هذه المواد ملائمة لمقاومة الإجهادات الخاصة التي تظهر في كل حالة على حده، وتكون مطابقة لمتطلبات المواصفة DIN 18195 – 10 أو ما يماثلها.
4.	02 09 2	وحدات صرف المياه
5.	ملاحظة: يتم توصيفها عند الضرورة.
2	الجزء الثالث: التنفيذ
6.	01 3	الفحص العام
7.	يجب التدقيق والتأكد من توفر ما يلي قبل بدء العمل في تركيب أغشية العزل المائي.
8.	ـ طبقة القاعدة قوية إنشائياً وتم إنهاؤها بطريقة مناسبة.
9.	ـ الطبقة التحتية قد تم تنعيمها بشكل كافٍ وذات تنسيق متساوٍ.
10.	ـ الطبقة التحتية جافة تماماً، ونظيفة وغير ملوثة بالزيوت والمواد الضارة الأخرى.
11.	ـ أن تسمح الأسطح التي تصل المنشآت الأفقية والرأسية بتراكب عملي ووصل  الأغشية.
12.	ـ قبل البدء بالعمل بصفة عامة، يجب التأكد من تنفيذ كافة الأخاديد المطلوبة ومن أن جميع أماكن التغلغل (فتحات الخدمة) قد تم تجهيزها وتركيبها.
13.	ـ موقفات المياه قد ركبت كما هو وارد بمستندات المشروع.
14.	02 3	التحضير العام للأعمال
15.	يتم توريد المعدات المناسبة المصممة لتسخين البيتومين والأسفلت وتركيبها أقرب ما يمكن لمكان العمل مع حمايتها حتى يمكن القيام باجراءات تسخين المواد بأمان.
16.	في حالة العزل المائي الخارجي، يترك فراغ عند حفر الأساسات مقداره 600 مم على الأقل بجوار الجدران التي سيتم عزلها لتسهيل الحركة.
17.	يتوجب الحفاظ على الموقع جافاً حتى انتهاء العمل بالقبو. يتم تجفيف الماء أو ضخه باستمرار من الحفر الموزعة بعناية تامة بقنوات صرف مناسبة خلال تقدم عمل العزل المائي للقبو، وذلك حتى تتصلب الطبقات المنفذة، ويكون للهيكل الإنشائي القدرة الكافية لمقاومة ضغط الماء بكامله.
18.	يتم تجهيز السطوح المراد تركيب العزل المائي عليها طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
19.	يتم دهان طبقة الطلاء التمهيدي (الأساس) للأسطح المراد عزلها بالمعدل الموصى به من قبل الشركة الصانعة. يراعى حماية الطلاء التمهيدي من المطر حتى يجف وتوضع طبقة الطلاء التمهيدي (الأساس) فوق المساحة التي يمكن أن يتم عزلها خلال يوم عمل واحد فقط، أما المساحات التي تظل مكشوفة لأكثر من (24) ساعة فيعاد طلاؤها بطبقة من الطلاء التمهيدي (الأساس).
20.	تستخدم طبقة من البوليستر الواقي (غير المنسوج) لاستقبال أغشية العزل المائي للأسطح الأفقية أو الجدران الرأسية، إذا ورد ذلك بالمشروع.
21.	يتم تعبئة الشروخ والفواصل بمواد مانعة للتسرب طبقاً لتوصيات الشركة الصانعة وذلك قبل البدء في أعمال العزل المائي.
22.	03 3	التنفيذ والتركيب
23.	01 03 3	عام
24.	يتم تركيب العزل المائي - كقاعدة عامة - فوق الجانب المعرض للماء من المنشأ، حيث تشكل خزاناً مغلقاً ضد الماء، أو يحيط بالمنشأ من جميع جوانبه. يتم العمل طبقاً لمتطلبات مرجع NRCA للعزل المائي، أو المواصفـة DIN 18195 أو BS 8000-4 أو BS 8102 أو ما يماثلها.
25.	يتم تركيب ألواح العزل المائي فقط عندما لا يكون للظروف الجوية السائدة أي تأثير ضار على المواد، وإلا فإنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من زوال هذا التأثير الضار.
26.	يتم تنفيذ العزل المائي من عدة طبقات كما هو وارد في الجداول من 1- 6 بالملحق 6، ما لم يرد خلاف ذلك.
27.	يتم تنفيذ الأغشية العازلة مع كامل التفاصيل المرتبطة بها طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
28.	يراعى أن يكون هناك فترة توقف عملية دنيا بين تنفيذ الطبقات المتتابعة مع الأخذ بعين الاعتبار تعليمات الشركة الصانعة.
29.	01 01 03 3	العزل المائي الخارجي
30.	01 01 01 03 3	الأسطح الأفقية
31.	تمتد أغشية العزل المائي الأفقية من الطرف الرأسي الخارجي لتأمين الوصل اللازم مع أغشية العزل الرأسية أنظر الملحق 6، الشكل (1)، التفصيلة (جـ). يكون امتداد الأغشية طبقاً لتعليمات الشرطة الصانعة أو حسب ما هو وارد بالرسومات التفصيلية.
32.	يجب حماية أغشية العزل الأفقية فور إتمام عملية التنفيذ، فيما عدا الأجزاء المتروكة حرة. يجب تأمين حماية مؤقتة على كامل الطول البارز من القاعدة. ويجب صب طبقة حماية خرسانية أو بلاطة إنشائية فوق طبقات العزل الأفقية بأقصى سرعة ممكنة.
33.	أنظر الأشكال 1 ، 2 بالملحق - 6، للتركيب النموذجي للعزل المائي الخارجي.
34.	02 01 01 03 3	الأسطح الرأسية
35.	يجب حماية أغشية العزل المائي المركبة على الجدران الرأسية فور انتهاء العمل منها،
36.	أنظر الفقرة  30305.
37.	يتم تركيب المحيط وكامل تفاصيل الجدران والحشوات المعدنية المانعة للتسرب وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة أو حسب ما يرد في الرسومات التنفيذية.
38.	أنظر الأشكال 1 و 2 بالملحق 6 للتركيب النموذجي للعزل المائي الخارجي.
39.	02 01 03 3	العزل المائي الداخلي
40.	01 02 01 03 3	الأسطح الأفقية
41.	يجب حماية أغشية العزل الأفقية فور إتمام عملية التنفيذ, أنظر الفقرة 05 03 3.
42.	أنظر الشكل 3 بالملحق 6، للتركيب النموذجي للعزل المائي الداخلي.
43.	02 02 01 03 3	الأسطح الرأسية
44.	أنظر الشكل 3 بالملحق 6، للتركيب النموذجي للعزل المائي الداخلي.
45.	يتم توريد وتركيب المحيط وتفاصيل الجدران والحشوات المعدنية طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للأغشية.
46.	02 03 3	طرق التركيب
47.	01 02 03 3	فرش الطبقات سائبة
48.	يتم تركيب أغشية العزل المائي طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
49.	يتم فرد الأغشية تماماً لإزالة أية ثنيات أو فقاعات هوائية أسفلها.
50.	يتم تعبئة جميع أماكن التغلغل أو البروزات في أغشية العزل المائي بمواد مانعة للتسرب لإحكام عزلها.
51.	يجب تركيب حشوة غشاء عزل معاكسة.
52.	يتم تركيب حشوات معدنية مرنة مانعة للتسرب كما هو محدد.
53.	يتم إحكام الحشوات المعدنية إلى أغشية العزل والأسطح المتلاقية طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
54.	يتم تنفيذ تراكب الأطراف والنهايات طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للأغشية العازلة للماء.
55.	يكون تراكب الأطراف والنهايات للأغشية ولصقها بإحكام بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:                                                                                                 - اللحام بالمواد المذيبة بعرض 75 مم على الأقل ما لم يرد خلاف ذلك.
-	اللحام بالتسخين بعرض 75 مم على الأقل ما لم يرد خلاف ذلك.
-	اللحام بشريط لاصق بعرض 75 مم على الأقل ما لم يرد خلاف ذلك.
-	اللحام بمادة لاصقة بعرض 75 مم على الأقل ما لم يرد خلاف ذلك.
56.	التركيب باستخدام مواد لاصقة
57.	يتم تنفيذ طبقة طلاء تمهيدي للطبقات التحتية (القاعدة) عند الضرورة، بناءاً على تعليمات الشركة الصانعة لأغشية العزل المائي.
58.	يتم تركيب أغشية العزل المائي طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
59.	يتم فرد هذه الأغشية تماماً لإزالة أية ثنيات أو فقاعات هوائية. يتم تركيب ألواح العزل المائي الأسفلتية البيتومينية بالتسخين ويتم الضغط عليها بقوة إلى البيتومين.
60.	يتم تعبئة جميع أماكن التغلغل أو البروزات في أغشية العزل المائي بمواد مانعة للتسرب لإحكام عزلها ضد التسرب.
61.	يجب تركيب حشوة غشاء عزل معاكسة.
62.	يتم تركيب حشوات مرنة مانعة للتسرب كما هو محدد.
63.	يتم إحكام الحشوات إلى أغشية العزل والأسطح المتلاقية طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
64.	يتم عمل تراكب للجوانب والنهايات طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للأغشية العازلة للماء.
65.	يكون تراكب الحواف والنهايات للأغشية ولصقها بإحكام بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:
-	اللحام بالمواد المذيبة بعرض  على الأقل ما خلاف ذلك.
-	اللحام بالتسخين بعرض على الأقل ما لم يرد خلاف ذلك.
-	اللحام بشريط لاصق بعرض على الأقل ما لم يرد خلاف ذلك.
-	اللحام بمادة لاصقة بعرض على الأقل ما لم يرد خلاف ذلك.
66.	03 02 03 3	التركيب بطريقة اللصق الذاتي
67.	ملاحظة:  يتم توصيفه عند الطلب.
68.	04 02 03 3	التركيب بالصهر بالشعلة
69.	يتم تركيب الأغشية العازلة للماء طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
70.	يتم فرد الغشاء تماماً لإزالة أية ثنيات أو فقاعات هوائية.
71.	يتم تسخين الجانب السفلي للغشاء بالشعلة بصورة تكفي فقط لصهر البيتومين ظاهرياً. يمكن أن تضر زيادة التسخين بتسليح الغشاء.
72.	يتم تسخين الأطراف المتراكبة من الأعلى ويتم إعادة لصقها بالملامسة (المسطرين) للتأكد من كمال خط الالتئام.
73.	يكون تراكب جوانب وأطراف الغشاء طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
74.	يتم تعبئة جميع أماكن التغلغل أو البروزات في أغشية العزل المائي بمواد مانعة للتسرب لإحكام عزلها ضد التسرب.
75.	يجب تركيب حشوة غشاء عزل معاكسة عند الضرورة.
76.	يتم تركيب حشوات معدنية مرنة مانعة للتسرب كما هو محدد.
77.	يتم إحكام الحشوات المعدنية إلى أغشية العزل والأسطح المتلاقية طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
78.	05 02 03 3	الربط آلياً (ميكانيكياً)
79.	ملاحظة: يتم توصيفه عند الطلب.
80.	03 03 3	العزل المائي فوق فواصل الحركة
81.	تكون مصنعية تركيب العزل المائي فوق فواصل الحركة طبقاً للأسس الواردة بالمواصفة DIN 18195 – 8 أو ما يماثلها.
82.	انظر الأشكال 4 و 5 بالملحق 6، لأعمال العزل المائي فوق فواصل التمدد والفواصل الإنشائية باستخدام أغشية العزل المائي وموقفات المياه ومواد تعبئة الفواصل والمواد المانعة للتسرب.
83.	04 03 3	العزل المائي عند أماكن التغلغل، والوصلات والنهايات
84.	تكون مصنعية تركيب العزل المائي عند أماكن التغلغل والوصلات والنهايات طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة للأغشية، والرسومات التنفيذية، وكما هو وارد بالمواصفـة DIN 18195 – 9 أو ما يماثلها.
85.	أنظر الأشكال رقم 3 و 6 بالملحق 6، التفاصيل النموذجية لعبور المواسير.
86.	05 03 3	طبقة الوقاية
87.	يتم وضع طبقات الوقاية فوق العزل المائي بعد انتهاء العمل فوراً.
88.	يتم تركيب طبقة الوقاية طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة، والرسومات التنفيذية
89.	،والمواصفـة DIN 18195 – 10 أو ما يماثلها.
90.	يتم وضع طبقات الوقاية مباشرة في مواجهة وحدات صرف الماء أو أغشية العزل المائي، وتكون الوصلات متناكبة ومحكمة تماماً.
91.	06 03 3	وحدات صرف المياه
92.	تكون مصنعية تركيب وحدات صرف المياه طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة.
93.	توضع وحدات صرف المياه في مواجهة نوازل صرف المياه.
94.	يجب إحكام حشو الوصلات عند وحدات الصرف بمواد مانعة للتسرب.
95.	04 3	ضبط الجودة بالموقع
96.	يجب أن يقوم المهندس والمقاول معاً بفحص مواد العزل المائي قبل بدء العمل.
97.	يشمل العمل المنتهي ولا يقتصر على: الزوايا الداخلية والخارجية، وصلات الدرز، طرق التوصيل، غطاء الشرائح المعدنية المعاكسة لمنع التسرب، فواصل التمدد، وفواصل التحكم والغطاء الواقي.
98.	يجب اختبار كتامة اللحامات ووصلات التراكب لأغشية العزل المائي المصنوع من البلاستيك والمنفذة في الموقع طبقاً للقواعد المبينة في المواصفة DIN 18195 – 3 أو ما يماثلها.
99.	05 3	التصحيح والنظافة
100.	06 3	شرح واستعراض
101.	07 3	الحماية
102.	تتم وقاية جميع الأعمال المنفذة للتأكد من بقائها سليمة حتى موعد التسليم الابتدائي.
103.	يتم تصميم التدابير الوقائية، (إذا طلبت)، لتركيب وقاية مؤقتة لأعمال العزل المائي أثناء تقدم سير العمل. تكون هذه التدابير مهيأة بما يتلائم مع مدة مرحلة التنفيذ المتعلقة بهذا العمل.
104.	تكون التدابير الوقائية طبقاً للقواعد المحددة في المواصفة DIN 18195 – 10 أو ما يماثلها.
105.	الجداول
106.	ملاحظة: يدرج هنا الجداول (مثال: جداول الأبواب) لتحديد ما يتم تنفيذه وأين يتم ذلك مع تقديم أية بيانات تنسيقية إذا لزم الأمر.

3	الجزء الرابع: طرق القياس
107.	01 4	عام
108.	يتم حصر كميات الأعمال التي ستدفع قيمتها من المنفذ على الطبيعة أو تحدد من الرسومات.
109.	يتم قياس الأعمال التي يتم حصرها بالمساحة منبسطة ولا يقاس التراكب.
110.	يتم قياس الطول الصافي للأعمال التي يتم حصرها بالمتر الطولي ولا يقاس طول التراكب.
111.	عندما تقاس الأعمال بالمساحة لا يتم حسم الفتحات التي لا تزيد مساحتها عن متر مربع واحد.
112.	02 4	وحدات القياس
113.	يتم حصر الأعمال على أساس الوحدات التالية:
114.	يتم حصر الأعمال بوحدة المساحة ( م2) كل على حدة:
115.	ـ العزل المائي.
116.	ـ حماية العزل المائي.
117.	ـ وحدات صرف المياه.
118.	يتم حصر الأعمال بالمتر الطولي (م) كل على حدة:
119.	ـ الملحقات مثل الأشرطة المعدنية ( الحشوات ) والأغطية وشرائح التثبيت المعدنية.
120.	ـ العزل المائي لفواصل الحركة.
121.	يتم حصر الأعمال بالعدد كل على حدة:
122.	ـ العبورات والانتقالات والإقفال المتعلقة بالعزل المائي.

4	الجزء الخامس: أسس صرف الدفعات
0	عام
123.	يتم دفع القيمة للعمل المنجز بالكامل فقط والذي يشمل تأمين مواد العزل المائي ووقايته بعد التنفيذ، وتأمين المعدات والأدوات وخدمات التخزين والعمال والتنسيق مع الأعمال الأخرى وأعمال التدقيق والفحص والاختبارات وضمان الجودة والنظافة والحماية المؤقتة.
124.	يجب إزالة أو استبدال المواد أو الأعمال التي لا تتطابق مع المواصفات إلى خارج الموقع على نفقة المقاول.
125.	الأعمال المساعدة المحملة على سعر البند
126.	يشمل سعر وحدة البند الأعمال المساعدة التالية:
01	السقائل، إعادة حفر الفراغات اللازمة للعمل حول الجدران.
127.	()المهندس علاءمحمد)	تحضير العينات المطلوبة حسب تعليمات.
03	تحضير نماذج حية لأعمال العزل المائي بناءاً على طلب المهندس.
128.	لجدول 4: عدد طبقات وأنواع قاعدة ألواح العزل المائي البيتوميني الملصقة بالبيتومين ( DIN 18195 – 6 )01 6	الجداول
129.	الجدول 1: عدد طبقات العزل المائي باستخدام رقائق غير مطلية بالبيتومين
130.	(DIN 18195-6)

131.	1.
2.	الجدول 2-أ: عدد طبقات العزل المائي باستخدام رقائق (ألواح) غير مطلية بالبيتومين وشرائح معدنية (DIN 18195- 6) أنظر الفقرة 06 02 2

122.	الجدول 6 – سماكة الألواح الملدنة ( البلاستيكية ) P VC  لأعمال العزل المائي المكونة من ألواح PVC وألواح غير مطلية من البيتومين

1.	خارجية. افتراضي

2.	هو استخدام وتركيب حاجز أو غشاء خاص مصمم أساسا لمنع تسرب الماء أو الرطوبة من والى عناصر البناء المختلفة. وتضم العناصر التي يتم عادة عزلها في المباني مسطحات داخلية و مسطحات خارجية.
3.	المسطحات الداخلية مثل: الحمامات ، المراحيض ، غرف الغسيل ، وحدات الدش ، وخزانات المياه.
4.	المسطحات الخارجية مثل: الاسقف، الشرفات المكشوفة، الجدران الاستنادية، احواض الزراعة،وحمامات السباحة.
5.	مسببات الرطوبة Causes of Dampness :
1.	اتجاه المبني
2.	كميات مياه الأمطار
3.	المياه السطحية
4.	المياه الجوفية

6.	7.سوء الاستخدام وتصريف المياه
7.	8.التشييد الحديث :
8.	تظل الحوائط حديثة البناء في حالة رطوبة لفترة زمنية معينة .
9.	9- سوء المصنعية ( عمالة سيئة ) :
10.	استخدام العمالة السيئة يتسبب في عيوب في الوصلات وجلسات الشبابيك وتقفيل المباني والأجهزة الصحية والتمديدات ….الخ حيث أن هذا يؤدي إلي السماح بنفاذ المياه داخل المبني وإحداث رطوبة * ومثال علي ذلك إهمال عمل ميول الأسطح وتصريف الأمطار أو عملها بطريقة سيئة .
11.	الأضرار التي يسببها الماء المتسرب لعناصر البناء المختلفة :
-	تآكل المعادن مثل حديد التسليح والابواب والهياكل المعدنية
-	تفتت الباطون وضعف مقاومته مع الزمن.
-	تلف كسوة الجدران وانفصالها عن هيكل البناء.
-	نمو الطحالب والجذور وتشوه المبنى.
-	تلف اعمال الطلاء والدهانات.
-	تعرض شبكات الكهرباء للضرر والتلف وانفصال التيار الكهربائي.
-	انفصال بلاط السيراميك عن الجدران والارضيات
-	انتفاخ المحارة وتقشرها وانفصالها عن الجدران.
-	تسرب الاملاح والملوثات الى خزانات المياه.
-	المشاكل الصحية المتعلقة بمستخدمي المباني سواء من روائح العفن او الامراض.
12.	مصادر الرطوبة في المباني:
1-	مصادر خارجية:
13.	أ‌- الامطار :
14.	تنفذ مياه الامطار من خلال الاسقف والجدران المنفذة للماء ومن خلال اطارات الابواب والشبابيك وفواصل التمدد غير محكمة الاغلاق.
15.	ب- الرياح الرطبة :
16.	تنفذ الرطوبة بمساعدة الرياح الشديدة من خلال الجدران الخارجية وحول البناء غير محكمة الاغلاق.

17.	ج- المياه الجوفية :
18.	تنفذ المياه الجوفية الجارية او الراكدة او المتسربة حول المبنى من خلال الجدران والارضيات.
2-	مصادر داخلية:
أ‌	تمديدات المياه والصرف الصحي.
ب‌	ماء الري لنباتات الزينة الداخلية.
19.	ج- خزانات المياه وبرك السباحة.
20.	د- التكاثف الناتج عن نشاطات الانسانية المختلفة كالتنفس والطهي والغسيل وكي الملابس
21.	خطوط الدفاع الاساسية للعزل المائي:
-	التنفيذ الجيد للباطون مع انتقاء المواد والمكونات الجيدة وتنفيذ اعمال المعالجة والايناع بعناية.
-	استخدام المضافات الخاصة لتحسين خواص العزل المائي ومنع نفاذية الماء مع الحرص على اختيار المواد الملائمة والجرعات المناسبة.
-	استخدام موانع التسرب ومصدات المياه water stop بأنواعها المختلفة.
-	عمل الوزرات والكسحات اللازمة من مونة جيدة ذات مقاومة للانكماش وبابعاد مناسبة قبل تنفيذ اعمال العزل المائي.
-	تنفيذ اعمال العزل المائي مع الحماية الملائمة.
-	التفتيش الدوري والمتابعة المستمرة لجميع الاعمال التي تؤثر على ديمومة كفاءة العزل المائي.
-	تنفيذ اعمال الصيانة الدورية والاصلاحات اللازمة.
22.	المتطلبات الاساسية لمواد العزل المائي:
23.	القاعدة الاساسية للعزل المائي هي حماية المبنى من الاضرار الانشائية التي قد تضعف المبنى او تؤدي الى حدوث تشوهات فيه ويتحقق ذلك من خلال استخدام اغشية ومواد محسنة تمنع تسرب الماء من والى المبنى من المناطق الرطبة الى المناطق الجافة. ويجب ان تتميز هذه الاغشية والمواد بما يلي:
-	مقاومة نفاذية الماء بكفاءة عالية.
-	درجة مرونة عالية بحيث لا تتأثر بالحركة الطبيعية التي تحدث للمبنى.
-	ملاءمة ظروف العمل والموقع.
-	سهولة التنفيذ وخفة الوزن.
-	القدرة على تمرير بخار الماء من داخل المبنى.
-	ملاءمة مواد اللصق والتركيب لضمان الالتصاق والثبات لمدة طويلة من الزمن.
-	لا تسبب اي ضرر للعاملين او لمستخدمي المبنى.
-	مقاومة الظروف الجوية وظروف التعرض البيئية والميكانيكية.
-	ملائمة لتشكيل غشاء متواصل بدون مواقع ضعف خاصة عند الفواصل ومواقع التداخل المعرضة لنفاذ الماء.
-	عدم الحاجة الى اعمال صيانة كثيرة وسهولة تنفيذ اعمال الصيانة.
24.	مواد العزل للرطوبة :
25.	أولا : مواد عازلة مرنة Flexible Materials :
26.	مثال / البيتومين/ وهو مادة عازلة للرطوبة مرنة وهو كلك الأكثر انتشارا واستخداما :
27.	أنواع البيتومين :
-	- مادة لاصقة .
-	مانع لتسرب الماء عند رشه على الأسطح أو الأرضيات .
-	يستخدم كمادة تأسيس قبل وضع الطبقات العازلة .
-	يستخدم في صناعة الدهانات .
-	يستخدم في صناعة بلاط الأرضيات المطاطية وبعض الأنواع العازلة الأخرى.
-	يستخدم كدهان للأسطح الماصة للصوت .
-	يكون جيدا عند استخدامه كعازل رطوبة على الأسقف الخرسانية والخشبية .
28.	:
29.	ثالثا : مواد عازلة قاسية Rigid Materials :
30.	بياض أسمنتي ( لياسة ) Cement Plaster
31.	إضافات لعزل المياه Water Proofing Integral
32.	إختبارات عزل المواد :
1-	اختبار عزل الحمامات والمطابخ والأسطح :
33.	• بعد إتمام العزل يغطي بلياسه أسمنتيه بسمك 1سم يضاف لها إضافات خاصة لتقليل النفاذية .
34.	•
2-	اختبار عزل خزانات المياه العلوية :
35.	• بعد اتمام عزل الخزان طبقا للمواصفات وقبل عمل الحماية اللازمة.. يتم ملأ الخزان بالمياه حتى نهاية ارتفاعه ويترك لمدة أسبوع .
36.	• يعتبر العزل جيدا في الحالة التي لا يظهر فيها أي رشح أو رطوبة من الخارج.. وكذلك عدم نقص في المياه إلا بما يوازي قيمة البخر العادي حسب درجات الحرارة .
3-	اختبار عزل الخزانات الأرضية والبدرومات :
37.	• يمكن عمل اختبار لهذه الأعمال في حالة وجود فراغات حولها من الخارج بعد إتمام العزل من الداخل والخارج طبقا للمواصفات .
38.	• يتم الردم حولها لنصف الارتفاع ثم تغمر بالمياه حتى تشبع تربه الردم تماما بالمياه وتترك لمدة أسبوع .
39.	• يصبح العزل ناجحا في حالة عدم ظهور أي رطوبة أو رشح مياه بالداخل وإلا تتم إعادة العزل وإصلاحه ثم استكمال الردم .

40.	الأضرار التي يسببها الماء المتسرب لعناصر البناء المختلفة :

41.	• تآكل المعادن مثل حديد التسليح و الابواب و الهياكل المعدنية .
42.	• تلف كسوة الجدران وانفصالها عن هيكل البناء.
43.	• نمو الطحالب و الجذور و تشوه المبنى.
44.	• تلف اعمال الطلاء و الدهانات.
45.	• تعرض شبكات الكهرباء للضرر والتلف و انفصال التيار الكهربائي.
46.	• انفصال بلاط السيراميك عن الجدران و الارضيات .
47.	• تسرب الاملاح و الملوثات الى خزانات المياه.
48.	• المشاكل الصحية المتعلقة بمستخدمي المباني سواء من روائح العفن او الامراض.

49.	مصادر الرطوبة في المباني

1-	مصادر خارجية:
50.	أ‌- الامطار : تنفذ مياه الامطار من خلال الاسقف و الجدران المنفذة للماء و من خلال اطارات الابواب و الشبابيك و فواصل التمدد غير محكمة الاغلاق.
51.	ب-الرياح الرطبة : تنفذ الرطوبة بمساعدة الرياح الشديدة من خلال الجدران الخارجية و حلول البناء غير محكمة الاغلاق.
52.	ج-المياه الجوفية : تنفذ المياه الجوفية الجارية او الراكدة او المتسربة حول المبنى من خلال الجدران و الارضيات .

2-	مصادر داخلية :
53.	أ-تمديدات المياه و الصرف الصحي .
54.	ب-ماء الري لنباتات الزينة الداخلية.
55.	ج- خزانات المياه و برك السباحة.
56.	د- التكاثف الناتج عن نشاطات الانسانية المختلفة كالتنفس والطهي و الغسيل وكي الملابس.

57.	خطوط الدفاع الاساسية للعزل المائي

1-	استخدام المضافات الخاصة لتحسين خواص العزل المائي و منع نفاذية الماء مع الحرص على اختيار المواد الملائمة و الجرعات المناسبة.
2-	استخدام موانع التسرب و مصدات المياه water stop بأنواعها المختلفة.
3-	عمل الوزرات و الكسحات اللازمة من مونة جيدة ذات مقاومة للانكماش و بابعاد مناسبة قبل تنفيذ اعمال العزل المائي .
4-	تنفيذ اعمال العزل المائي مع الحماية الملائمة.
5-	التفتيش الدوري و المتابعة المستمرة لجميع الاعمال التي تؤثر على ديمومة كفاءة العزل المائي .
6-	تنفيذ اعمال الصيانة الدورية و الاصلاحات اللازمة.

58.	لمتطلبات الاساسية لمواد العزل المائي

59.	ويجب ان تتميز هذه الاغشية و المواد بما يلي :
1-	مقاومة نفاذية الماء بكفاءة عالية.
2-	درجة مرونة عالية بحيث لا تتأثر بالحركة الطبيعية التي تحدث للمبنى .
3-	ملاءمة ظروف العمل و الموقع .
4-	سهولة التنفيذ وخفة الوزن.
5-	القدرة على تمرير بخار الماء من داخل المبنى.
6-	ملاءمة مواد اللصق و التركيب لضمان الالتصاق والثبات لمدة طويلة من الزمن.
7-	لا تسبب اي ضرر للعاملين او لمستخدمي المبنى.
8-	مقاومة الظروف الجوية و ظروف التعرض البيئية و الميكانيكية.
9-	ملائمة لتشكيل غشاء متواصل بدون مواقع ضعف خاصة عند الفواصل و مواقع التداخل المعرضة لنفاذ الماء .

60.	لكيماويات البناء والعوازل موزعين لشركةO-BASF
61.	تتشرف الشركة بكونها وكيل لشركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء بتلبيةاحتياجات مواقع سيادتكم الموقرة فى جميع انحاء الجمهورية مع تقديم الدعم الفنى لجميع المواد اللازمة

62.	1-اضافات مدفع الخرسانة 2-مواد معالجة الاسطح الخرسانية 3-اضافات المونة الاسمنتية 4-المونة الاسمنتية 5-مواد الربط وتزريع الاشاير 6-المونة الايبوكسية لتسوية الاسطح 7-دهانات الحماية 8-المواد المالئة للفواصل وقواطع المياه 9-اغشية العزل المرنة
63.	-
64.	رائدة فى صناعة:
65.	المواد المساعدة لعمليات العزل المائى.
66.	المواد الحديثة العازلة للرطوبة و المياه الجوفية و مياه المجارى و المواد الكيماوية.
67.	المواد البولمرية الأسمنتية.
68.	المواد البولمرية العازلة للمياه و المياه الجوفية و مياه الصرف الصحى و المواد الكيميائية.
69.	المواد الايبوكسية المستعملة فى أعمال العزل للمواد الكيماوية.
70.	مواد البولوريثان العازلة للمياه و المواد الكيميائية.
71.	منتجات كيماويات البناء الحديث

72.	حل سريع لعزل الحمامات و الأسقف النهائية و البدرومات ضد تسرب المياه و الرطوبة.
73.	سيروتكت

74.	لأعمال عزل المياه و الرطوبة.

75.	المميزات:
76.	جاهز للأستعمال على البارد.
77.	إقتصادى فى التكاليف.
78.	قوة ألتصاق عالية بالأسطح.
79.	لا يتأثر بالعوامل الجوية.
80.	غير ضار بالبيئة.
81.	مجال الإستعمال:
82.	دهان لعزل و حماية الأسقف النهائية و أسقف دورات المياه و الأماكن المعرضة للرطوبة الدائمة.
83.	دهان لعزل خزانات المياه الأرضية و العلوية و الأنفاق سواء من الداخل أو الخارج.
84.	دهان لعزل الأساسات و البدرومات المعرضة لضغط المياه الجوفية و حماية الأسطح الخرسانية ضد الأملاح الضارة بالمياه الجوفية.
85.	لإنتاج المونة البيتومينية الغير منفذه للمياه و التى تستعمل كطبقة عازلة فى المنشأت المعرضة لضغوط المياة العالية و كمادة حشو للفواصل و كغطاء لأرضيات المصانع و الجراجات.
86.	كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية المياه خاصة المونة المستعملة فى الأرضيات و البياض.
87.	دهان مانع للصدأ لأرضيات المبردات و السيارات و الأماكن المحيطة بالعجلات.
88.	لاصق لألواح الاستيروبور و الفلين و البلاستيك و الفنيل على الأسطح الخرسانية و غيرها .
89.	حماية الأسطح الخشبية ضد الرطوبة و دهان العلفات.
90.	سيروبلاست

91.	مستحلب بيتومينى مطاطى لأعمال عزل المياه و الرطوبة.

92.	المميزات:
93.	عازل مائى ذو كفاءة عالية له نفس مميزات العزل باستعمال الرقائق الملحومة بدون وجود لعيوب استعمال هذه الرقائق.
94.	ذو قابلية للألتصاق على الأسطح الرطبة و بذلك يمكن دهانه مباشرة على الخرسانة الغير كاملة الجفاف و يمكن أيضا أستعماله فى الأجواء الممطرة .
95.	يظل دائم المرونة لدرجة تصل الى 900 % من الطول الأصلى و يقاوم الحرارة أيضا فى حالة تذبذب درجات الحرارة.
96.	ذو نفاذية للبخار و بذلك يمكن استعماله على الأسطح الرطبة.
97.	مقاوم لتأثير العوامل الجوية.
98.	إقتصادى و يوفر فى تكاليف العمالة لسهولة إستعماله.
99.	مجال الإستعمال:
100.	أعمال عزل الأسطح و البلكونات و الحمامات و دورات المياه و الأساسات و المنشأت تحت سطح الأرض و البدرومات و الحوائط الساندة و أكتاف الكبارى و حمامات السباحة و الخزانات.. إلخ.
101.	كلاصق لألواح الأستيروبور و الفلين و ألواح البلاستيك و الفينيل على الأسطح الخرسانية و البلاط.
102.	تخلط بحوالى ِ30% بودرة رمل أو حجارة و تستعمل كمادة حشو للفواصل جيدة المرونة .
103.	بيتوبروف

104.	نظام متكامل للعزل ضد الرطوبة و تسرب المياه باستخدام عالى التحمل.جميع مواد العزل من بيتومين ولفائف البيتونيل مستلزمات عزل الاسطح ومواد اضافات الخرسانات وملىء الفواصل وعزل الارضيات والارضيات الصناعية
105.	خبراتنا فى العمل مع كبرى شركات المقاولات فى انحاء الجمهورية
106.	كل ما يخص مواد:
107.	اضافات الخرسانة
108.	الايبوكسيات
109.	والرطوبة والحرارة واشعة الشمس /تزريع اشاير حديد بالايبوكسى لربط المبانى/تدعيم الاعمدة والاسقف الخرسانية المتأكلة من الصدأ/جميع انواع الدهانات الايبوكسية/حقن الخرسانات بالمواد الكيمايئية/اعمال الترميمات والشروخ/اعمال الريبيــــــــر)
110.	معتمدين لدى الشركات الكبرى1-سيكا مصر 2-كيماويات البناء الحديث3-شركة باسف

111.	الشركة الحديثة للمواد العازلة مقاولات /ا لمهندس علاءمحمد)

112.	إضافات الخرسانة ملحوظة :
113.	هناك بعض من أنواع العزل لا يمكن إجراء اختبارات عليها مثل :
1-	عزل الاساسات .
2-	عزل البدرومات المحاطة بالماني .
114.	لذا يجب العناية جيدا في اختيار المواد ونوع العزل والعناية بالأشراف على التنفيذ/السيد المهندس علاءقرضة/من المعروف ان معظم مواد البناء تقل مقاومتها مع الزمن لدي تعرضها للرطوبة و الماء لفترات زمنية طويلة ودورية و متكررة ، ويؤدي عدم معالجة حالات التسرب الى تفاقم الاضرار الانشائية في المباني ، حيث تأتي مشاكل الرطوبة في المرتبة الثانية بعد النار من حيث اسباب التلف الذي يحدث للمباني.

115.	المسطحات الداخلية مثل: الحمامات ، المراحيض ، غرف الغسيل ، وحدات الدش ، وخزانات المياه.
116.	المسطحات الخارجية مثل: الاسقف، الشرفات المكشوفة، الجدران الاستنادية، احواض الزراعة،وحمامات السباحة.
117.	مسببات الرطوبة Causes of Dampness :
1.	اتجاه المبني
2.	كميات مياه الأمطار
3.	المياه السطحية
4.	المياه الجوفية
5.	الخاصية الشعرية Capillary Action
118.	6.التكثيف Condensation
119.	7.سوء الاستخدام وتصريف المياه
120.	8.التشييد الحديث :
121.	تظل الحوائط حديثة البناء في حالة رطوبة لفترة زمنية معينة .
10-	سوء المصنعية ( عمالة سيئة ) :
122.	استخدام العمالة السيئة يتسبب في عيوب في الوصلات وجلسات الشبابيك وتقفيل المباني والأجهزة الصحية والتمديدات ….الخ حيث أن هذا يؤدي إلي السماح بنفاذ المياه داخل المبني وإحداث رطوبة , ومثال علي ذلك إهمال عمل ميول الأسطح وتصريف الأمطار أو عملها بطريقة سيئة .
123.	الأضرار التي يسببها الماء المتسرب لعناصر البناء المختلفة :
-	تآكل المعادن مثل حديد التسليح والابواب والهياكل المعدنية
-	تفتت الباطون وضعف مقاومته مع الزمن.
-	تلف كسوة الجدران وانفصالها عن هيكل البناء.
-	نمو الطحالب والجذور وتشوه المبنى.
-	تلف اعمال الطلاء والدهانات.
-	تعرض شبكات الكهرباء للضرر والتلف وانفصال التيار الكهربائي.
-	انفصال بلاط السيراميك عن الجدران والارضيات
-	انتفاخ المحارة وتقشرها وانفصالها عن الجدران.
-	تسرب الاملاح والملوثات الى خزانات المياه.
-	المشاكل الصحية المتعلقة بمستخدمي المباني سواء من روائح العفن او الامراض.
124.	مصادر الرطوبة في المباني:
1-	مصادر خارجية:
125.	أ‌الامطار :
126.	تنفذ مياه الامطار من خلال الاسقف والجدران المنفذة للماء ومن خلال اطارات الابواب والشبابيك وفواصل التمدد غير محكمة الاغلاق.
ت‌	الرياح الرطبة :
127.	تنفذ الرطوبة بمساعدة الرياح الشديدة من خلال الجدران الخارجية وحول البناء غير محكمة الاغلاق.
ث‌	المياه الجوفية :
128.	تنفذ المياه الجوفية الجارية او الراكدة او المتسربة حول المبنى من خلال الجدران والارضيات.
3-	مصادر داخلية:
أ‌	تمديدات المياه والصرف الصحي.
ب‌	ماء الري لنباتات الزينة الداخلية.
129.	ج- خزانات المياه وبرك السباحة.
130.	د- التكاثف الناتج عن نشاطات الانسانية المختلفة كالتنفس والطهي والغسيل وكي الملابس
131.	خطوط الدفاع الاساسية للعزل المائي:
-	التنفيذ الجيد للباطون مع انتقاء المواد والمكونات الجيدة وتنفيذ اعمال المعالجة والايناع بعناية.
-	استخدام المضافات الخاصة لتحسين خواص العزل المائي ومنع نفاذية الماء مع الحرص على اختيار المواد الملائمة والجرعات المناسبة.
-	استخدام موانع التسرب ومصدات المياه water stop بأنواعها المختلفة.
-	عمل الوزرات والكسحات اللازمة من مونة جيدة ذات مقاومة للانكماش وبابعاد مناسبة قبل تنفيذ اعمال العزل المائي.
-	تنفيذ اعمال العزل المائي مع الحماية الملائمة.
-	التفتيش الدوري والمتابعة المستمرة لجميع الاعمال التي تؤثر على ديمومة كفاءة العزل المائي.
-	تنفيذ اعمال الصيانة الدورية والاصلاحات اللازمة.
132.	المتطلبات الاساسية لمواد العزل المائي:

-	مقاومة نفاذية الماء بكفاءة عالية.
-	درجة مرونة عالية بحيث لا تتأثر بالحركة الطبيعية التي تحدث للمبنى.
-	ملاءمة ظروف العمل والموقع.
-	سهولة التنفيذ وخفة الوزن.
-	القدرة على تمرير بخار الماء من داخل المبنى.
-	ملاءمة مواد اللصق والتركيب لضمان الالتصاق والثبات لمدة طويلة من الزمن.
-	لا تسبب اي ضرر للعاملين او لمستخدمي المبنى.
-	مقاومة الظروف الجوية وظروف التعرض البيئية والميكانيكية.
-	ملائمة لتشكيل غشاء متواصل بدون HYPERLINK "121245"مواقع ضعف خاصة عند الفواصل ومواقع التداخل المعرضة لنفاذ الماء.
-	عدم الحاجة الى اعمال صيانة كثيرة وسهولة تنفيذ اعمال الصيانة.
133.	مواد العزل للرطوبة :
134.	أولا : مواد عازلة مرنة Flexible Materials :
135.	الألواح المعدنية ****************l Sheets
136.	البيتومين Bitumen
137.	السوائل العازلة Water Proofing Liquid
138.	البولي ايثلين Polyethylene Membrane
139.	مثال / البيتومين/ وهو مادة عازلة للرطوبة مرنة وهو كلك الأكثر انتشارا واستخداما :
140.	أنواع البيتومين :
-	الإسفلت المحلول بالسولار أو البنزين.
-	الإسفلت المائي.
-	القار المستخرج من الفحم الجيري أو الإسفلت الصخري .
-	الإسفلت الأسمنتي المحضر من عمليات تقطير مختلفة للزيوت المعدنية .
141.	استخدامات البيتومين :
-	مادة لاصقة .
-	مانع لتسرب الماء عند رشه على الأسطح أو الأرضيات .
-	يستخدم كمادة تأسيس قبل وضع الطبقات العازلة .
-	يستخدم في صناعة الدهانات .
-	يستخدم في صناعة بلاط الأرضيات المطاطية وبعض الأنواع العازلة الأخرى.
-	يستخدم كدهان للأسطح الماصة للصوت .
-	يكون جيدا عند استخدامه كعازل رطوبة على الأسقف الخرسانية والخشبية .
142.	:
143.	ثالثا : مواد عازلة قاسية Rigid Materials :
144.	بياض أسمنتي ( لياسة ) Cement Plaster
145.	إضافات لعزل المياه Water Proofing Integral
146.	إختبارات عزل المواد :
1-	اختبار عزل الحمامات والمطابخ والأسطح :
147.	• بعد إتمام العزل يغطي بلياسه أسمنتيه بسمك 1سم يضاف لها إضافات خاصة لتقليل النفاذية .
148.	• يتم ملأ المكان المراد اختباره بالمياه النظيفة لارتفاع من 10: 15سم وتترك لمدة 48 ساعة .
149.	• يعتبر العزل جيدا في الحالة التي لا يزيد فيها نقص المياه عن المقدر فقده بالتبخر.. وكذلك عدم ظهور رشح أو رطوبة أسفل المسطحات التي تم اختبارها خلال 48 ساعة أخرى من إزالة مياه الاختبار .
2-	اختبار عزل خزانات المياه العلوية :
150.	• بعد اتمام عزل الخزان طبقا للمواصفات وقبل عمل الحماية اللازمة.. يتم ملأ الخزان بالمياه حتى نهاية ارتفاعه ويترك لمدة أسبوع .
151.	• يعتبر العزل جيدا في الحالة التي لا يظهر فيها أي رشح أو رطوبة من الخارج.. وكذلك عدم نقص في المياه إلا بما يوازي قيمة البخر العادي حسب درجات الحرارة .
3-	اختبار عزل الخزانات الأرضية والبدرومات :
152.	• يمكن عمل اختبار لهذه الأعمال في حالة وجود فراغات حولها من الخارج بعد إتمام العزل من الداخل والخارج طبقا للمواصفات .
153.	• يتم الردم حولها لنصف الارتفاع ثم تغمر بالمياه حتى تشبع تربه الردم تماما بالمياه وتترك لمدة أسبوع .
154.	• يصبح العزل ناجحا في حالة عدم ظهور أي رطوبة أو رشح مياه بالداخل وإلا تتم إعادة العزل وإصلاحه ثم استكمال الردم .
155.	ملحوظة :
156.	هناك بعض من أنواع العزل لا يمكن إجراء اختبارات عليها مثل :
1-	عزل الاساسات .
2-	عزل البدرومات المحاطة بالماني .
157.	الأضرار التي يسببها الماء المتسرب لعناصر البناء المختلفة :
158.	• تآكل المعادن مثل حديد التسليح و الابواب و الهياكل المعدنية .
159.	• تلف كسوة الجدران وانفصالها عن هيكل البناء.
160.	• نمو الطحالب و الجذور و تشوه المبنى.
161.	• تلف اعمال الطلاء و الدهانات.

162.	• تعرض شبكات الكهرباء للضرر والتلف و انفصال التيار الكهربائي.
163.	• انفصال بلاط السيراميك عن الجدران و الارضيات .
164.	• تسرب الاملاح و الملوثات الى خزانات المياه.
165.	• المشاكل الصحية المتعلقة بمستخدمي المباني سواء من روائح العفن او الامراض.

166.	مصادر الرطوبة في المباني
1-	مصادر خارجية:
167.	أ‌الامطار : تنفذ مياه الامطار من خلال الاسقف و الجدران المنفذة للماء و من خلال اطارات الابواب و الشبابيك و فواصل التمدد غير محكمة الاغلاق.
168.	ب-الرياح الرطبة : تنفذ الرطوبة بمساعدة الرياح الشديدة من خلال الجدران الخارجية و حلول البناء غير محكمة الاغلاق.
169.	ج-المياه الجوفية : تنفذ المياه الجوفية الجارية او الراكدة او المتسربة حول المبنى من خلال الجدران و الارضيات .
2-	مصادر داخلية :
170.	أ-تمديدات المياه و الصرف الصحي .
171.	ب-ماء الري لنباتات الزينة الداخلية.
172.	ج- خزانات المياه و برك السباحة.
173.	د- التكاثف الناتج عن نشاطات الانسانية المختلفة كالتنفس والطهي و الغسيل وكي الملابس.
174.	خطوط الدفاع الاساسية للعزل المائي
1-	استخدام المضافات الخاصة لتحسين خواص العزل المائي و منع نفاذية الماء مع الحرص على اختيار المواد الملائمة و الجرعات المناسبة.
2-	استخدام موانع التسرب و مصدات المياه water stop بأنواعها المختلفة.

3-	عمل الوزرات و الكسحات اللازمة من مونة جيدة ذات مقاومة للانكماش و بابعاد مناسبة قبل تنفيذ اعمال العزل المائي .
4-	تنفيذ اعمال العزل المائي مع الحماية الملائمة.
5-	التفتيش الدوري و المتابعة المستمرة لجميع الاعمال التي تؤثر على ديمومة كفاءة العزل المائي .
6-	تنفيذ اعمال الصيانة الدورية و الاصلاحات اللازمة.
175.	لمتطلبات الاساسية لمواد العزل المائي
176.	القاعدة الاساسية للعزل المائي هي حماية المبنى من الاضرار الانشائية التي قد تضعف المبنى او تؤدي الى حدوث تشوهات فيه و يتحقق ذلك من خلال استخدام اغشية و مواد محسنة تمنع تسرب الماء من والى المبنى من المناطق الرطبة الى المناطق الجافة .
177.	اويجب ان تتميز هذه الاغشية و المواد بما يلي :
1-	مقاومة نفاذية الماء بكفاءة عالية.
2-	درجة مرونة عالية بحيث لا تتأثر بالحركة الطبيعية التي تحدث للمبنى .
3-	ملاءمة ظروف العمل و الموقع .
4-	سهولة التنفيذ وخفة الوزن.
5-	القدرة على تمرير بخار الماء من داخل المبنى.
6-	ملاءمة مواد اللصق و التركيب لضمان الالتصاق والثبات لمدة طويلة من الزمن.
7-	لا تسبب اي ضرر للعاملين او لمستخدمي المبنى.
8-	مقاومة الظروف الجوية و ظروف التعرض البيئية و الميكانيكية.
9-	ملائمة لتشكيل غشاء متواصل بدون مواقع ضعف خاصة عند الفواصل و مواقع التداخل المعرضة لنفاذ الماء .

178.	الشركة الحديثة للمواد العازلة -( إحدى شركات مقاولات /المهندس علاءمحمد)
179.	منتجات شركة سيكا
180.	إضافات

181.	تقوم الشركة بتصمم حمامات السباحه واعمال الانشاء المتكامل والتشطيب وتوريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية لحمامات السباحه والنوافير المائية وتشمل كافة انواع الحمامات العامه والخاصة والفنادق والقري السياحية وحمامات المسابقات ( اوليمبي - غطس - احماء ) وتقوم الشركه ايضا باعمال تسخين مياة الحمامات للاستخدام في فترة الشتاء وكلذلك اعمال التسخين المركزي للفيلات والمنازل فضلا عن اعمال التدفئة باستخدام المياة الساخنة - ونقوم بكافة اعمال العملاقة - اعمال صانه الحمامات ومعالجة المياة -

182.	إضافات المونة الأسمنتية
183.	سيكا لاتكس: عبارة عن مستحلب من ستايرين بيوتادين معدل عالى الجودة يزيد بفاعلية كفاءة المونة الأسمنتية فى الأغراض الآتية:
184.	الأرضيات الأسمنتية
185.	مونة الأصلاح المستعملة فى الترميم و ملىء الفراغات
186.	لصق السيراميك و البلاط
187.	للأرضيات المقاومة للأحتكاك
188.	مونة ربط بين الخرسانة القديمة و الجديدة
189.	كمادة رابطة لمونة البياض
190.	سيكا بوند: مستحلب مطاطى يضاف الى الخلطات الأسمنتية التى يتطلب لها قوة التصاق جيدة بالأضافة لكونها عازلة و مقاومة للماء وهو مستحلب ذو كفاءة عالية يزيد من كفاءة المونة الأسمنتية مثل:
191.	مونة الترميم و الأرضيات التبطين المقاومة للتأكل البرى
192.	مونة المبانى ( الحجر والطوب )
193.	أعمال الطرطشة و البياض و أصلاح و ترميم الخرسانة و مونة لصق البلاط والسيراميك
194.	كمونة رابطة بين الخرسانة القديمة و الجديدة

195.	المونة الأسمنتية
196.	سيكا لاصقة دبليو بى

197.	سيكا عازلة
198.	المونة الأسمنتية المعدلة

199.	مواد الربط والمونة الأيبوكسية

200.	زرع اشاير

201.	دهانات الحماية
202.	سيكا بيتومين دبليو ( براميل )
203.	سيكا بيتومين دبليو: دهان بيتومينى أساسه مائى للحماية الدائمة للأسطح الخرسانة المعرضة لأنواع التربة الضارة و يستعمل سيكا بيتومين دبليو لعزل وحماية الأساسات والبدرومات و الخرسانات تحت الأرض المعرضة لمهاجمة الأملاح و كدهان واقى ضد الرطوبة و الرشح.
204.	ايجازول ليكويد: دهان جاهز للأستعمال من مركب واحد, عبارة عن مستحلب بيتومينى مطاطى يستعمل لحماية الخرسانة المعرضة لأحماض التربة الضعيفة و الماء المحتوى على أملاح و يستعمل لحماية الأسطح الخرسانة المعرضة للتربة و الردم مثل:
205.	الحوائط الساندة و البدرومات
206.	الأعمدة و الأساسات
207.	كطبقة فاصلة للأعمال الخرسانية (كاسر للربط)

208.	الأرضيات الصناعية

209.	بتمود هى جزء ينتج بواسطة الشركة الحديثة للمواد العازلة.
210.	بتمود هو خط من البوليمر المعدل بالألياف لعلاج تسرب المياه على أعلى مستويات الجودة. بتمود معدلة بواسطة APP & APAO و بالتالى هذا يضمن كفاءة الأداء تحت مختلف الظروف.
211.	الإستخدامات:
212.	نظرا لكثرة وتنوع المنتجات التى تنتجها الشركة الحديثة (مودرن) فيمكن تطبيق منتجات (بتمود) فى أى مكان و فى أى ظروف يمكن أن يستعمل فى الأساسات المبانى و الأسقف و الطوابق السفلبة و الجدران و الأنفاق و غيرها كثيراً...
213.	المميزات:
214.	الكتامة المطلقة للمياه بحيث لايمكن تسرب المياه خلال العزل.
215.	أداء ممتاز حتى فى أعلى أرتفاع لدرجة الحرارة .
216.	إلتصاق ممتاز على أى نوع سطح.
217.	منتجاتها صديقة للبيئة.
218.	مراقبة الجودة:
219.	منحت الشركة الحديثة للمواد العازلة شهادة ISO 9001 و هو يطبق رقابة صارمة على معايير الجودة لضمان أستمرار الألتزام بكفاءة وجودة المنتجات.
220.	الشهادات:
221.	تم إعتماد منتجات بتمود من الحكومة المصرية وفقا للإمتثال لعلامة الجودة (EOS) و الجمعية الأمريكية لفحص المواد.
222.	منتجات الشركة:
223.	تحتوى بتمود على منتجات 3مم, 4مم و بعض المنتجات يمكن أن

224.	لكيماويات البناء والعوازل موزعين لشركة O-BASF
225.	تتشرف الشركة بكونها وكيل لشركة سيكا مصر لكيماويات مواد البناء بتلبيةاحتياجات مواقع سيادتكم الموقرة فى جميع انحاء الجمهورية مع تقديم الدعم الفنى لجميع المواد اللازمة
226.	1-
227.	-مواد العزل المائى و المركبات اللاصقة لمختلف الأغراض و مركبات معالجة الخرسانة و مركبات الماستيك و حشو الفواصل.
228.	رائدة فى صناعة:
229.	المواد المساعدة لعمليات العزل المائى.
230.	المواد الحديثة العازلة للرطوبة و المياه الجوفية و مياه المجارى و المواد الكيماوية.
231.	المواد البولمرية الأسمنتية.
232.	المواد البولمرية العازلة للمياه و المياه الجوفية و مياه الصرف الصحى و المواد الكيميائية.
233.	المواد الايبوكسية المستعملة فى أعمال العزل للمواد الكيماوية.
234.	مواد البولوريثان العازلة للمياه و المواد الكيميائية.
235.	منتجات كيماويات البناء الحديث
236.	حل سريع لعزل الحمامات و الأسقف النهائية و البدرومات ضد تسرب المياه و الرطوبة.

237.	مستحلب بيتومينى لأعمال عزل المياه و الرطوبة.
238.	المميزات:

239.	غير ضار بالبيئة.
240.	مجال الإستعمال:
241.	دهان لعزل و حماية الأسقف النهائية و أسقف دورات المياه و الأماكن المعرضة للرطوبة الدائمة.
242.	دهان لعزل خزانات المياه الأرضية و العلوية و الأنفاق سواء من الداخل أو الخارج.
243.	دهان لعزل الأساسات و البدرومات المعرضة لضغط المياه الجوفية و حماية الأسطح الخرسانية ضد الأملاح الضارة بالمياه الجوفية.
244.	لإنتاج المونة البيتومينية الغير منفذه للمياه و التى تستعمل كطبقة عازلة فى المنشأت المعرضة لضغوط المياة العالية و كمادة حشو للفواصل و كغطاء لأرضيات المصانع و الجراجات.
245.	كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية المياه خاصة المونة المستعملة فى الأرضيات و البياض.
246.	دهان مانع للصدأ لأرضيات المبردات  الأماكن المحيطة بالعجلات.
247.	لاصق لألواح الاستيروبور و الفلين و البلاستيك و الفنيل على الأسطح الخرسانية و غيرها .
248.	حماية الأسطح الخشبية ضد الرطوبة و دهان العلفات.
249.	سيروبلاست
250.	مستحلب بيتومينى مطاطى لأعمال عزل المياه و الرطوبة.
251.	المميزات:
252.	عازل مائى ذو كفاءة عالية له نفس مميزات العزل باستعمال الرقائق الملحومة بدون وجود لعيوب استعمال هذه الرقائق.
253.	ذو قابلية للألتصاق على الأسطح الرطبة و بذلك يمكن دهانه مباشرة على الخرسانة الغير كاملة الجفاف و يمكن أيضا أستعماله فى الأجواء الممطرة .
254.	يظل دائم المرونة لدرجة تصل الى 900 % من الطول الأصلى و يقاوم الحرارة أيضا فى حالة تذبذب درجات الحرارة.
255.	ذو نفاذية للبخار و بذلك يمكن استعماله على الأسطح الرطبة.
256.	مقاوم لتأثير العوامل الجوية.
257.	إقتصادى و يوفر فى تكاليف العمالة لسهولة إستعماله.
258.	مجال الإستعمال:
259.	أعمال عزل الأسطح و البلكونات و الحمامات و دورات المياه و الأساسات و المنشأت تحت سطح الأرض و البدرومات و الحوائط الساندة و أكتاف الكبارى و حمامات السباحة و الخزانات.. إلخ.
260.	كلاصق لألواح الأستيروبور و الفلين و ألواح البلاستيك و الفينيل على الأسطح الخرسانية و البلاط.
261.	تخلط بحوالى ِ30% بودرة رمل أو حجارة و تستعمل كمادة حشو للفواصل جيدة المرونة .
262.	بيتوبروف
263.	نظام متكامل للعزل ضد الرطوبة و تسرب المياه

264.	مواد لصق و ملء فواصل

265.	المواد العازلة للرطوبة و المياه

266.	كيما بوكسى بوتى( قسم العزل المائى والحرارى )
267.	يقدم قسم العزل المائى والحرار بالشركة لعملائه الخدمات الاتية

268.	2 – بالمواد الاسمنتية .
269.	3 – العزل المائى والحرارى ( للاسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية ) بنظام البوليوريثيين .
5	– العزل المائى بدهانات الاكريليك ( الحمامات – المطابخ – البلكونات – الخزانات العلوية – الاسطح المبلطة ) .
6	– العزل بأستخدام المواد الايبوكسية ( بدرومات – خزانات – مواقف سيارات ) .
7	– معالجة وإصلاح الخرسانة بالمواد المعالجة لها .
8	– العزل بمواد EPDM ( أسطح – بدرومات )
9	– العزل الحرارى بمواد الجفالى أو ما يماثله .
10	– خدمه مساطر الالمونيوم لجميع أنواع العزل
11	– معالجه ومل فواصل التمدد والعزل فوق البلاط .
12	– تركيب صفايات المطر ذات المنسوبين
13	– تركيب الهوايات لمساحات العزل الكبيرة .
270.	يقدم قسم العزل المائي والحراري بالشركة لعملائه الخدمات الآتية:
1)	البيتومينية.
2)	العزل المائي (للبدرومات - الخزانات - المسابح) باستخدام المواد الإسمنتية.
3)	العزل المائي والحراري (للأسطح الخرسانية والمعدنية أو الخشبية) بنظام البوليوريثين.
4)	العزل المائي بدهانات الأكرليك (الحمامات - المطابخ - البلكونات - الخزانات العلوية - الأسطح المبلطة).
5)	العزل باستخدام المواد الايبوكسية (بدرومات - خزانات - مواقف سيارات).
6)	معالجة وإصلاح الخرسانة.
7)	العزل بمواد EPDM (أسطح - بدرومات).
8)	العزل بمواد BVC (أسطح - بدرومات - خزانات).
9)	العزل الحراري بمواد الجفالي أو ما يماثله.
10)	المساطر الالومنيوم لجميع أنظمة العزل.
11)	معالجة وملء فواصل التمدد، والعزل فوق البلاط.
271.	163.	1.	12) صفايات الأمطار الحديثة ذات المنسوبين/ /لذا يجب العناية جيدا في اختيار المواد ونوع العزل والعناية بالأشراف على التنفيذ/السيد المهندس علاءقرضة من المعروف ان معظم مواد البناء تقل مقاومتها مع الزمن لدي تعرضها للرطوبة و الماء لفترات زمنية طويلة ودورية و متكررة ، ويؤدي عدم معالجة حالات التسرب الى تفاقم الاضرار الانشائية في المباني ، حيث تأتي مشاكل الرطوبة في المرتبة الثانية بعد النار من حيث اسباب التلف الذي يحدث للمباني./نحن فى خدمتكم فى اى وقت واى مكان /.سوء الاستخدام وتصريف المياه

272.	المواصفة							وتوجد شركات كثيرة تنتج المواد الإيبوكسية وعلى سبيل المثال لاالحصر
273.	كيماويات البناء الحديث ، الكيماويات للبناء ، سيكا مصر وخلافهم                 العزل الحرارى فى المبانى
274.	10
275.	Shingles Asphalt • رقائق إسفلتية صغيره
276.	Rigid Materials ثالثا : مواد عازلة قاسية
277.	Cement Plaster ( • بياض أسمنتي ( لياسة
278.	Water Proofing Integral •إضافات لعزل المياه
279.	Slates •ألواح الإردواز
280.	Asbestos Shingles • ألواح الاسبيستوس الصغيرة
281.	Wood Shingle • ألواح خشبية صغيره
282.	Board Asbestos Cement •ألواح الاسبيستوس الأسمنتي
283.	Plastic Laminates •طبقات البلاستيك
284.	المواصفات المخبرية للمواد العازلة
285.	Extruded Polystyrene
286.	Wall Roof Unit Standard Property
287.	26-28 32-35 Kg/m3 DIN53420 Density
288.	Thermal
289.	conductivity
290.	laboratory
291.	value at 10 C
292.	mean test
293.	temperature
294.	ASTM C177
295.	or ASTM
296.	C518
297.	0.028 0.027 W/M.K
298.	Compressive
299.	strength at
300.	10% deflection
301.	ASTMD 1621-
302.	73
303.	210 300 Kpa
304.	Water
305.	absorption
306.	0.2 0.2 %by Vol DIN 53428        of Dampness Effect ** تأثير الرطوبة
307.	• - حالة غير صحية لمستخدمي المبني
308.	• - عدم تماسك اللياسة في المباني
309.	للحوائط والأرضيات والأسقف Efflorescence • - تمليح
310.	• - فساد الأخشاب المستخدمة وانحناءها
311.	• - تعريض الحديد المستخدم للصداء
312.	• - أتلاف الدهان
313.	• - تلف للتمديدات الكهربائية
314.	•- تلف التكسيات للأرضيات والحوائط والأسقف
315.	• - تكاثر الفطريات والبكتيريا في المبني
316.	*** اختيار العزل المناسب
317.	لاختيار العزل المناسب يجب مراعاة الآتي :
318.	• ما هو الغرض من العزل؟؟
319.	عزل الرطوبة الأرضية أم عزل الرطوبة للبدروم وما تحته أم عزل الحمامات أم عزل الأسطح والأسقف ؟؟!!
320.	• ما هي طبيعة الأرض المقام عليها المبني؟؟
321.	رملية , صخرية , طينية جافة , طينية مشبعة بالمياه , ارض طينية أو رملية معرضة لتسر بات مياه من مصادر محيطة بها
322.	!!؟؟
323.	• ما هو نوع المناخ ؟؟
324.	جو معتدل الرطوبة خفيف المطر أو معتدل المطر أو آثير الأمطار وعالي الرطوبة , تساقط الثلوج ؟؟!!
325.	Damp Proof Course الطبقات العازلة للرطوبة
326.	تهدف الطبقات العازلة للرطوبة إلي منع انتقال مسارات الرطوبة أو المياه من منطقة إلى أخرى ومنع انتشار الرطوبة أو المياه
327.	Pores Capillary بين مواد البناء داخل المبني من أي مصدر من مصادرها وذلك بانتقالها بطريقة الخاصية الشعرية
328.	المندفعة بالضغط الاسموزي من مصادر الرطوبة .
329.	وتكون حرآة اتجاه مسارات الرطوبة والمياه بين مواد البناء إلي اعلي في حوائط الاساسات والدور الأرضي أو إلي الأسفل
330.	من دراوي الأسطح والمداخن وتتجه أفقيا في حالة اتصال الحوائط المفرغة بحلوق الشبابيك أو شبيه ذلك .
331.	بوجوب وضع مادة عازلة Water Proofing عن طريقة عزل المياه Damp Proofing وتختلف طريقة عزل الرطوبة
332.	Constant Hydrostatic Pressures تقاوم الضغط الهيدروستاتيكي المستمر Water Proofing للمياه
333.	**** مواد العزل للرطوبة
334.	Flexible Materials أولا : مواد عازلة مرنة
335.	l Sheets • الألواح المعدنية
336.	Bitumen • البيتومين
337.	Water Proofing Liquid • السوائل العازلة
338.	Membrane Polyethylene • البولي ايثلين
339.	Semi Rigid Materials ثانيا : مواد عازلة نصف قاسية
340.	Asphalt • الإسفلت
341.	Asphalt Rolls • لفات إسفلتية       زراعة الأشجار حول المبنى .
342.	Insulation’s Moister -10 عوازل الرطوبة
343.	الرطوبة ومياه الرشح تؤثر سلبيا علي المباني وتساعد علي تلف موادها الإنشائية والبنائية مما يودي إلي قصر عمر حياة
344.	المبني خلافا لما قد تسببه هذه المواد من روائح آريهة وتكاثر للحشرات والقوارض .
345.	Causes of Dampness * مسببات الرطوبة
1.	اتجاه المبني
346.	الحوائط التي يصلها طرطشة المطر وقليل من أشعة الشمس تجعلها اآثر عرضة للرطوبة .
3.	آميات مياه الأمطار
1.	مياه الأمطار تمثل خطر آبير علي المباني إذا لم تتخذ الاحتياطات.
4.	المياه السطحية
1.	الأنهار والبحار والبرك الناتجة عن السيول والأمطار.
5.	المياه الجوفية
1.	وهي المياه المتكونة تحت سطح الأرض وهذا اآثر ما تعاني منه منطقتنا بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية وقربها من سطح
2.	الأرض والناتج من عدم وجود شبكات الصرف الصحي .
3.	Capillary Action 5. الخاصية الشعرية
4.	هي السبب في صعود الرطوبة من الأدوار السفلية خلال مسام التربة والمواد المستعملة في البناء .
5.	Condensation 6.التكثيف
6.	الهواء البارد يحوي آمية من بخار الماء مما يسبب رطوبة تترسب بالحوائط والأسقف والأرضيات عندما يبرد الهواء الساخن
7.	المحمل بالرطوبة.
8.	7.سؤ الاستخدام وتصريف المياه
9.	يحدث نتيجة لتسر يبات للمياه من الأماآن المرتفعة للمنخفضة مما ينشئ الرطوبة .
10.	8.التشييد الحديث
11.	تظل الحوائط حديثة البناء في حالة رطوبة لفترة زمنية معينة .
12.	-9 سؤ المصنعية ( عمالة سيئة )
13.	استخدام العمالة السيئة يتسبب في عيوب في الوصلات وجلسات الشبابيك وتقفيل المباني والأجهزة الصحية والتمديدات ….الخ
14.	حيث أن هذا يؤدي إلي السماح بنفاذ المياه داخل المبني وإحداث رطوبة , ومثال علي ذلك إهمال عمل ميول الأسطح وتصريف           ن مادتي البولي يوريثين والبولي سوآنورميث الرغوية هي مواد فلورآربونية يمكن الحصول عليها مسبقة الصب ، أو يمكن
15.	رشها في أماآن ترآيبها ، وتستخدم تلك المواد لتغليف هياآل المباني ، وبذلك يمكن الحصول على عزل لكامل هيكل المبنى
16.	مما يقلل من تأثير العناصر جيدة التوصيل .
17.	ويعمل معظم مصنعي تلك المواد على وجود وسائل لهروب بخار المياه الذي تسرب للسطح الداخلي ويقلل ذلك من تأثير عدم
18.	تنقية الهواء ، وتعتبر تلك المرآبات من النوع القابل للاشتعال ، ويجب أن تغطى بمادة غير قابلة للاشتعال عند استخدامها
19.	آمادة عازلة للحرارة آما هو الحال في معظم استخداماتها .
20.	ويؤثر الزمن على تلك المادة ، وتتناسب درجة الإنكماش أو التمدد مع درجة الحرارة والرطوبة ومدة التعرض للحالات
21.	القصوى .
22.	-5-7 مادة البيرلايت :
23.	وتتكون من خلايا دقيقة جداً تمتاز بخواص عزل حراري جيد ، وبمعالجتها بمادة السيلكون غير القابلة للاشتعال تزداد مقاومتها
24.	لتسرب المياه من خلالها ، ويعتبر البرلايت من المواد الطاردة للمياه والمقاومة للرطوبة .
25.	ويمكن خلط البيرلايت الممددة مع الأسمنت البوتلاندي ليعطي خرسانة خفيفة عازلة تسمى خرسانة البيرلايت ، ويمكن تشكيلها
26.	مسبقاً إلى عدد لا نهائي من الأشكال ، آما يمكن صبها في نفس الموقع . ولها متانة ميكانيكية آافية لتحميلها بكثافة عالية .
27.	8 – أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق العزل الحراري :
28.	يراعى أن تؤخذ العوامل التالية بعين الاعتبار عند تطبيق العزل الحراري :
29.	-1-8 أن تخزن المواد العازلة في أماآن جافة غير مكشوفة وتجنب تهشمها أو ثقبها .
30.	-2-8 يراعى تغطية مواد الأسطح من آلا الجانبين ، ويوضع حاجز فاصل (غلاف) من أعلاها وحاجز (غلاف) مقاوم
31.	لتسربالمياه من أسفلها أو العكس بالعكس ، وذلك حسب طريقة الترآيب المناسبة لذلك .
32.	-3-8 تغطية مواد عزل الجدران من الجانبين بحاجز (غلاف) عازل للرطوبة ، وذلك حسب طريقة الترآيب المناسبة لذلك             الخصائص الأمنية والصحية :
33.	يكون لبعض المواد العازلة خواص معينة منها ما قد يعرض الإنسان للخطر سواء وقت التخزين ، أو أثناء النقل أو الترآيب ،
34.	أو خلال فترة الاستعمال ، فقد تتسبب في إحداث عاهات في جسم الإنسان دائمة أو مؤقتة آالجروح والبثور والتسمم
35.	والالتهابات الرئوية أو الحساسية في الجلد والعينين ، مما يستوجب أهمية معرفة الترآيب الكيميائي للمادة العازلة ، آذلك
36.	صفاتها الفيزيائية الأخرى من حيث قابليتها للاحتراق والتسامي وغيرها من الصفات .
37.	-5-3 الخصائص الصوتية :
38.	بعض المواد العازلة للحرارة قد تستخدم لتحقيق المتطلبات الصوتية مثل امتصاص الصوت أو تشتيته وامتصاص الاهتزازات
39.	. لذا فإن معرفة الخواص المرتبطة بهذا الجانب قد يحقق هدفين بوسيلة واحدة نتيجة لاستخدام تلك المواد ، وهما العزل
40.	الحراري والعزل الصوتي .
41.	إضافة إلى ما سبق من خواص فإن هناك خواص أخرى قد تكون ضرورية عند اختيار المادة العازلة المناسبة آمعرفة الكثافة
42.	والقدرة على مقاومة الانكماش وإمكانية الاستعمال لمرات عديدة ، وسهولة الاستعمال ، وانتظام الأبعاد ومقاومة التفاعلات
43.	الكيميائية والمقاسات والسماآات المتوفرة ، بالإضافة للعامل الاقتصادي الذي يلعب دوراً هاماً في استخدام أو عدم استخدام تلك
44.	المواد العازلة إذ إن سعر المادة العازلة آبير عند الاختيار .
45.	-4 اختيار مواد العزل الحراري المناسبة :
46.	إن من أهم العوامل التي تؤثر على اختيار مواد العزل الحراري المناسبة ما يلي :
47.	-1-4 أن تكون المادة العازلة ذات مقاومة توصيل حراري منخفض .
48.	-2-4 أن تكون على درجة علية من مقاومتها لنفاذ الماء والإشعاع .
49.	-3-4 أن تكون على درجة عالية في مقاومتها لامتصاص بخار الماء .
50.	-4-4 أن تكون على درجة عالية في مقاومتها للاجهادات الناتجة عن الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة .
51.	-5-4 أن تكون ذات خواص ميكانيكية جيدة آارتفاع معامل المقاومة الانضغاطية ومعامل المقاومة للكسر .
52.	-6-4 أن تكون مقاومة للبكتيريا والعفن والحريق خاصة في الأماآن المعرضة للحريق بسهولة .
53.	-7-4 أن تكون ثابتة الأبعاد على المدى الطويل قليلة القابلية للتمدد أو التقلص .
54.	-8-4 أن تكون مقاومة للتفاعلات والتغيرات الكيمائية .
55.	-9-4 ألا ينتج عنها أي أضرار صحية .
56.	10-4 - أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية .
57.	11-4 - سهولة الترآيب .
58.	5 – مواد العزل الحراري :
59.	يمكن تقسيم مواد العزل الحراري حسب مصادرها إلى أربعة أقسام :
60.	-1-5 المواد العازلة من أصل حيواني : مثل صوف وشعر الحيوانات ، ويعتبر استخدامها آمواد عازلة محدوداً

61.	العزل الحرارى فى المبانى
62.	تمهيد

63.	شهد قطاع البناء تطوراً هائلاً في مجال مواد البناء ومنها الخرسانة المسلحة التي تتميز بسهولة العمل بها وقدرة تحملها العالية
64.	.
65.	ولكن صاحب تلك المواد بعض السلبيات المرتبطة بخصائصها ، فالخرسانة المسلحة لها خاصية التوصيل السريع للحرارة
66.	وآذلك سرعة الفقدان لها ، مما يجعل استخدامها في بناء المباني بدون عوازل حرارية أو أجهزة تكييف غير مريح للإنسان ،
67.	على العكس في حالة استخدام مواد البناء التقليدية (الطين والحجر) التي لها خاصية عالية في تخزين الطاقة الحرارية من البيئة
68.	المحيطة وتباطؤ آبير في معدل توصيلها وذلك مقارنة بالتقنيات المعاصرة وغير المعزولة حرارياً .
69.	نظرا لعملى حيث شغلت وضيفة المهندس الموقع فى تشيد بناية ازاعة وستوديوهات قناة آوردسات الفضائية ونظراً لما يسود
70.	بلادنا من مناخ قاري حيث تتفاوت فيه درجات الحرارة بشكل آبير ، مما يؤثر على عناصر المبنى وعلى درجات الحرارة
71.	داخل وخارج المبنى ، مما يؤدي إلى الاستعانة بالأجهزة الميكانيكية لتهيئ درجة الحرارة المناسبة داخل المباني ، لذا فإن عدم
72.	عزل المباني جيداً يؤدي إلى ارتفاع في معدل تشغيل الأجهزة الميكانيكية مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المادية على المواطن .
73.	وعليه برزت أهمية إعداد دراسة عن العزل الحراري للمباني لما في ذلك من آثار إيجابية على تقليل عدد ساعات تشغيل أجهزة
74.	التكييف ، وبالتالي تقليل الاستهلاك في الطاقة الكهربائية .
75.	وتشمل هذه الدراسة تعريف العزل الحراري والهدف من استخدامه في المباني ، وبيان مزاياه ، والخواص المختلفة له ،
76.	والعوامل التي تؤثر على اختيار مواده المناسبة ، وبيان أنواعها وطرق تصنيعها ، وأهم الاعتبارات الواجب اتباعها عند
77.	استخدام العزل الحراري مع ايضاح التعليمات بهذا الخصوص .
78.	1 - تعريف العزل الحراري :
79.	العزل الحراري : هو استخدام مواد لها خواص عازلة للحرارة بحيث تساعد في الحد من تسرب وانتقال الحرارة من خارج
80.	المبنى إلى داخله صيفاً ، ومن داخله إلى خارجه شتاءً .
81.	ويمكن تقسيم الحرارة التي تخترق المبنى والتي من المفروض ازاحتها باستعمال أجهزة التكييف للحفاظ على درجة الحرارة
82.	الملائمة إلى ثلاثة أنواع هي :
-	الحرارة التي تخترق الجدران والأسقف .
-	الحرارة التي تخترق النوافذ .
-	الحرارة التي تنتقل عبر فتحات التهوية الطبيعية .
83.	70 % من الحرارة المراد إزاحتها بأجهزة التكييف . – وتقدر الحرارة التي تخترق الجدران والأسقف في أيام الصيف بنسبة 60
84.	وأما البقية فتأتي من النوافذ وفتحات التهوية .وتقدر نسبة الطاقة الكهربائية المستهلكة في الصيف لتبريد المبنى بنسبة حوالي
85.	%66 من آامل الطاقة الكهربائية . ومن هنا تنبع أهمية العزل الحراري لتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في
86.	أغراض التكييف ، وذلك للحد من تسرب الحرارة خلال الجدران والأسقف لتحقيق المسكن الوظيفي الملائم وتقليل التكلفة .
164.	2 – مزايا استخدام العزل الحراري :

87.	ونحن مقاولون معتمدون لدى الشركات السابق ذكرها وعلى إستعداد للتعاون معكم فى أعمال التنفيذ التخصصية/مهندس علاءمحمد
88.	الاتية    [https://www.facebook
89.	/نحن فى خدمتكم فى اى وقت واى مكان
.	01227308813جوال 01066290776//  /شركة شركة اورادكو جروب للمقاولات اعمال العزل الكيميائ   CMB  alaamm64@yahoo.com]	01111438890/فاكس 0132748303	 تتشرف بكم للمواد العازله CMB /	مهندس علاءمحمد/       (ملحوظه )فى شركات بتسرق الموضيع الخاص بلا مهندس علاء محمد رجاء قراة الموضع جيدن ازى وجد موضع مشابه فاهو مسروق